**Załącznik nr 2**

do umowy Nr PPOŻ-280-1/22

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

instalacji sygnalizacji pożaru

1. Centralka SSP – łącznie z podstawowym układem zasilania

* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia;
* sprawdzenie parametrów technicznych centralki i układów zasilających zgodnie z DTR dla danego typu urządzenia;
* wykonanie testów przewidzianych w DTR dla danego typu urządzenia;
* sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego; uziemiającego lub zerującego z obudową;
* wymiana bezpieczników;

1. awaryjne źródło zasilania – akumulatory

* sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących w układzie zasilania awaryjnego;
* sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów;
* czyszczenie i konserwowanie zacisków;
* sprawdzenie prawidłowości podłączeń, sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń;

1. linie dozorowe

* sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych;
* sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża;

1. Sygnalizatory pożaru, przyciski , czujki

* sprawdzenie poprawności działania czujek;
* sprawdzenie poprawności działania przycisków;
* sprawdzenie zamocowania elementów systemu i prawidłowości ich połączeń;
* wymiana wadliwie działających sygnalizatorów akustycznych, czujek, przycisków i wskaźników – robocizna;

1. Usuwanie zanieczyszczeń czujek i zanieczyszczeń z wnętrza centrali