**Załącznik nr 3**

do umowy Nr PPOŻ-280-1/22

ZAKRES USŁUGI

Usługa w zakresie konserwacji i napraw urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic

W zakres usługi polegającej na wykonywaniu konserwacji, przeglądów technicznych oraz napraw (zwanych łącznie serwisowaniem) wchodzi:

1. przegląd techniczny i czynności konserwacyjne sprzętu przeciwpożarowego: hydrantów, zaworów hydrantowych, węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych, kocy gaśniczych, worków ewakuacyjnych, szafek, gaśnic i innych urządzeń gaśniczych oraz drzwi oddzielania pożarowego i drzwi dymoszczelnych,
2. wykonanie oględzin wyposażenia, sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania hydrantu wewnętrznego (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża, prądownicy);
3. sprawdzenie przewodów rurowych zasilających w wodę,
4. wykonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia hydrantu wewnętrznego,
5. wykonanie próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z terminem 5-letniego okresu z wykonaniem pomiaru szczelności i wytrzymałości węża hydrantowego,
6. wykonanie przeglądów, konserwacji, napraw i pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
7. serwisowanie wraz z wykonaniem pomiarów (badania) przeciwpożarowych wyłączników prądu,
8. serwisowanie wraz z wykonaniem pomiarów (badania) instalacji detekcji gazu,
9. remont lub wymiana sprzętu gaśniczego zakwalifikowanego przez Wykonawcę do remontu lub wymiany, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym,
10. naprawy i wykonywanie czynności dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu gaśniczego, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym,
11. wykonanie badań eksploatacyjnych i legalizacja (UDT) zbiorników ciśnieniowych butli prowadzona w okresach i w sposób określony we właściwych przepisach prawa, , po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym,
12. wycofanie/przekazanie do utylizacji gaśnic nie nadających się do napraw i dalszej eksploatacji, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym,
13. uzupełnienie, po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym, stwierdzonych niedoborów i braków w stanach: szafek, gaśnic, szybek, kluczyków, znaków bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych itp.,
14. dokonanie aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.